-Input=DefaultBuild\main.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_systeminit.obj
-Input=DefaultBuild\hdwinit.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_init.obj
-Input=DefaultBuild\stkinit.obj
-Input=DefaultBuild\cstart.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_common.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_common_ccrl.obj
-Input=DefaultBuild\mcu_clocks.obj
-Input=DefaultBuild\Pin.obj
-Input=DefaultBuild\Config_PORT.obj
-Input=DefaultBuild\Config_PORT_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_tau_common.obj
-Input=DefaultBuild\Config_TAU1_4.obj
-Input=DefaultBuild\Config_TAU1_4_user.obj
-SECURITY_ID=00000000000000000000000000000000
-FLASH_SECURITY_ID=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR7F125FML.DVF
-DEBug
-NOCOmpress
-NOOPtimize
-OUtput=DefaultBuild\RL78F25.abs
-OCDBG=A4
-SECURITY_OPT_BYTE=FE
-DEBUG_MONITOR=7FE00-7FFFF
-USER_OPT_BYTE=EFFAE0
-STRIDE_OCDTR_AREA
-SPLIT_VECT
-LISt=DefaultBuild\RL78F25.map
-SHow=SYmbol,Total_size
-AUTO_SECTION_LAYOUT
-ROm=.data=.dataR
-ROm=.sdata=.sdataR
-NOMessage
-MEMory=High
-NOLOgo
-LIBrary=DefaultBuild\RL78F25.lib
-end
-Input=DefaultBuild\RL78F25.abs
-DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR7F125FML.DVF
-OUtput=DefaultBuild\RL78F25.mot
-FOrm=Stype
-NOMessage
-exit

