Renesas Optimizing Linker (W3.07.00 )             01-Jan-2026 17:02:36

*** Options ***

-subcommand=DefaultBuild\RL78F25.clnk
-Input=DefaultBuild\main.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_systeminit.obj
-Input=DefaultBuild\hdwinit.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_init.obj
-Input=DefaultBuild\stkinit.obj
-Input=DefaultBuild\cstart.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_common.obj
-Input=DefaultBuild\r_bsp_common_ccrl.obj
-Input=DefaultBuild\mcu_clocks.obj
-Input=DefaultBuild\Pin.obj
-Input=DefaultBuild\Config_PORT.obj
-Input=DefaultBuild\Config_PORT_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_tau_common.obj
-Input=DefaultBuild\Config_TAU1_4.obj
-Input=DefaultBuild\Config_TAU1_4_user.obj
-SECURITY_ID=00000000000000000000000000000000
-FLASH_SECURITY_ID=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR7F125FML.DVF
-DEBug
-NOCOmpress
-NOOPtimize
-OUtput=DefaultBuild\RL78F25.abs
-OCDBG=A4
-SECURITY_OPT_BYTE=FE
-DEBUG_MONITOR=7FE00-7FFFF
-USER_OPT_BYTE=EFFAE0
-STRIDE_OCDTR_AREA
-SPLIT_VECT
-LISt=DefaultBuild\RL78F25.map
-SHow=SYmbol,Total_size
-AUTO_SECTION_LAYOUT
-ROm=.data=.dataR
-ROm=.sdata=.sdataR
-NOMessage
-MEMory=High
-NOLOgo
-LIBrary=DefaultBuild\RL78F25.lib
-end

*** Error information ***

*** Mapping List ***

SECTION                            START      END         SIZE   ALIGN
.vect0
                                  00000000  00000001         2   0
.vect2
                                  00000002  00000003         2   0
.constf
                                  00000002  00000002         0   2
.init_array
                                  00000002  00000002         0   2
.data
                                  00000002  00000002         0   2
.sdata
                                  00000002  00000002         0   2
.vect116
                                  00000074  00000075         2   0
.vect120
                                  00000078  00000079         2   0
.option_byte
                                  000000c0  000000c4         5   1
.RLIB
                                  000000c5  000000c5         0   1
.SLIB
                                  000000c5  000000c5         0   1
.security_id
                                  000000c6  000000d5        10   1
.flash_security_id
                                  000000d6  000000e5        10   1
.monitor1
                                  000000e6  000000ef         a   1
.text
                                  000000f0  000001a8        b9   1
.textf
                                  000001a9  000005a6       3fe   1
.const
                                  00005000  0000507f        80   2
.monitor2
                                  0007fe00  0007ffff       200   1
.bss
                                  000f5f00  000f5f01         2   2
.dataR
                                  000f5f02  000f5f02         0   2
.sbss
                                  000ffe20  000ffe20         0   2
.sdataR
                                  000ffe20  000ffe20         0   2

*** Total Section Size ***

RAMDATA SECTION:  00000002 Byte(s)
ROMDATA SECTION:  000002b7 Byte(s)
PROGRAM SECTION:  000004b7 Byte(s)

*** Symbol List ***

SECTION=
FILE=                               START        END    SIZE
  SYMBOL                            ADDR        SIZE    INFO      COUNTS  OPT

SECTION=.vect0
FILE=rlink_generates_05
                                  00000000  00000001         2

SECTION=.vect2
FILE=rlink_generates_05
                                  00000002  00000003         2

SECTION=.vect116
FILE=rlink_generates_05
                                  00000074  00000075         2

SECTION=.vect120
FILE=rlink_generates_05
                                  00000078  00000079         2

SECTION=.option_byte
FILE=rlink_generates_01
                                  000000c0  000000c4         5

SECTION=.security_id
FILE=rlink_generates_03
                                  000000c6  000000d5        10

SECTION=.flash_security_id
FILE=rlink_generates_04
                                  000000d6  000000e5        10

SECTION=.monitor1
FILE=rlink_generates_02
                                  000000e6  000000ef         a

SECTION=.text
FILE=DefaultBuild\cstart.obj
                                  000000f0  0000016a        7b
  _start
                                  000000f0         0   none ,g         * 
  _exit
                                  00000168         0   none ,g         * 
  _atexit
                                  0000016a         0   none ,g         * 
FILE=DefaultBuild\r_bsp_common_ccrl.obj
                                  0000016b  00000176         c
  _delay_wait
                                  0000016b         0   none ,g         * 
  loop
                                  0000016b         0   none ,l         * 
  check
                                  00000172         0   none ,l         * 
  _exit
                                  00000176         0   none ,l         * 
FILE=DefaultBuild\Config_TAU1_4_user.obj
                                  00000177  000001a8        32
  _r_Config_TAU1_4_channel4_interrupt@1
                                  00000177         2   func ,l         * 
  _r_Config_TAU1_4_channel6_interrupt@1
                                  00000179        30   func ,l         * 

SECTION=.textf
FILE=DefaultBuild\main.obj
                                  000001a9  000001e0        38
  _main
                                  000001a9        38   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\r_cg_systeminit.obj
                                  000001e1  000001e9         9
  _R_Systeminit
                                  000001e1         9   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\hdwinit.obj
                                  000001ea  000001ff        16
  _hdwinit
                                  000001ea         d   func ,g         * 
  _output_ports_configure@1
                                  000001f7         2   func ,l         * 
  _interrupts_configure@1
                                  000001f9         2   func ,l         * 
  _peripheral_modules_enable@1
                                  000001fb         5   func ,l         * 
FILE=DefaultBuild\r_bsp_init.obj
                                  00000200  00000227        28
  _bsp_init_system
                                  00000200        23   func ,g         * 
  _bsp_init_hardware
                                  00000223         5   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\stkinit.obj
                                  00000228  0000026b        44
  _stkinit
                                  00000228         0   none ,g         * 
  LSTINIT1
                                  00000236         0   none ,l         * 
  LSTINIT2
                                  00000260         0   none ,l         * 
  LSTINIT3
                                  0000026b         0   none ,l         * 
FILE=DefaultBuild\r_bsp_common.obj
                                  0000026c  00000270         5
  _R_BSP_GetFclkFreqHz
                                  0000026c         5   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\mcu_clocks.obj
                                  00000271  0000046a       1fa
  _get_fclk_freq_hz
                                  00000271       1a6   func ,g         * 
  _mcu_clock_setup
                                  00000417        54   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\Pin.obj
                                  0000046b  0000046b         1
  _R_Pins_Create
                                  0000046b         1   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\Config_PORT.obj
                                  0000046c  00000491        26
  _R_Config_PORT_Create
                                  0000046c        22   func ,g         * 
  _R_Config_PORT_ReadPmnValues
                                  0000048e         4   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\Config_PORT_user.obj
                                  00000492  00000492         1
  _R_Config_PORT_Create_UserInit
                                  00000492         1   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\r_cg_tau_common.obj
                                  00000493  000004b4        22
  _R_TAU0_Create
                                  00000493         5   func ,g         * 
  _R_TAU1_Create
                                  00000498         9   func ,g         * 
  _R_TAU0_Set_PowerOn
                                  000004a1         5   func ,g         * 
  _R_TAU0_Set_PowerOff
                                  000004a6         5   func ,g         * 
  _R_TAU1_Set_PowerOn
                                  000004ab         5   func ,g         * 
  _R_TAU1_Set_PowerOff
                                  000004b0         5   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\Config_TAU1_4.obj
                                  000004b5  000005a5        f1
  _R_Config_TAU1_4_Create
                                  000004b5        a9   func ,g         * 
  _R_Config_TAU1_4_Start
                                  0000055e        24   func ,g         * 
  _R_Config_TAU1_4_Stop
                                  00000582        24   func ,g         * 
FILE=DefaultBuild\Config_TAU1_4_user.obj
                                  000005a6  000005a6         1
  _R_Config_TAU1_4_Create_UserInit
                                  000005a6         1   func ,g         * 

SECTION=.const
FILE=DefaultBuild\mcu_clocks.obj
                                  00005000  0000507f        80
  _g_fih_hz
                                  00005000        80   data ,g         * 

SECTION=.monitor2
FILE=rlink_generates_02
                                  0007fe00  0007ffff       200

SECTION=.bss
FILE=DefaultBuild\main.obj
                                  000f5f00  000f5f01         2
  _timer_sw
                                  000f5f00         2   data ,g         * 

Absolute value symbols
FILE=rlink_generates_06
  __s.textf
                                  000001a9         0   none ,g         * 
  __e.textf
                                  000005a7         0   none ,g         * 
  __s.bss
                                  000f5f00         0   none ,g         * 
  __e.bss
                                  000f5f02         0   none ,g         * 
  __s.text
                                  000000f0         0   none ,g         * 
  __e.text
                                  000001a9         0   none ,g         * 
  __s.const
                                  00005000         0   none ,g         * 
  __e.const
                                  00005080         0   none ,g         * 
  __s.constf
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __e.constf
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __s.data
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __e.data
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __s.sdata
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __e.sdata
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __s.sbss
                                  000ffe20         0   none ,g         * 
  __e.sbss
                                  000ffe20         0   none ,g         * 
  __s.dataR
                                  000f5f02         0   none ,g         * 
  __e.dataR
                                  000f5f02         0   none ,g         * 
  __s.sdataR
                                  000ffe20         0   none ,g         * 
  __e.sdataR
                                  000ffe20         0   none ,g         * 
  __s.init_array
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __e.init_array
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __s.RLIB
                                  000000c5         0   none ,g         * 
  __e.RLIB
                                  000000c5         0   none ,g         * 
  __s.SLIB
                                  000000c5         0   none ,g         * 
  __e.SLIB
                                  000000c5         0   none ,g         * 
  __s.option_byte
                                  000000c0         0   none ,g         * 
  __e.option_byte
                                  000000c5         0   none ,g         * 
  __s.monitor1
                                  000000e6         0   none ,g         * 
  __e.monitor1
                                  000000f0         0   none ,g         * 
  __s.monitor2
                                  0007fe00         0   none ,g         * 
  __e.monitor2
                                  00080000         0   none ,g         * 
  __s.security_id
                                  000000c6         0   none ,g         * 
  __e.security_id
                                  000000d6         0   none ,g         * 
  __s.flash_security_id
                                  000000d6         0   none ,g         * 
  __e.flash_security_id
                                  000000e6         0   none ,g         * 
  __s.vect0
                                  00000000         0   none ,g         * 
  __e.vect0
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __s.vect2
                                  00000002         0   none ,g         * 
  __e.vect2
                                  00000004         0   none ,g         * 
  __s.vect116
                                  00000074         0   none ,g         * 
  __e.vect116
                                  00000076         0   none ,g         * 
  __s.vect120
                                  00000078         0   none ,g         * 
  __e.vect120
                                  0000007a         0   none ,g         * 
  __RAM_ADDR_START
                                  000f5f00         0   none ,g         * 
  __RAM_ADDR_END
                                  000ffee0         0   none ,g         * 
  __STACK_ADDR_START
                                  000ffe20         0   none ,g         * 
  __STACK_ADDR_END
                                  000f6500         0   none ,g         * 

*** Unfilled Areas ***

AREA                                START    END

*** Delete Symbols ***

SYMBOL                                SIZE    INFO
